BEZPEČNOSTNÍ LIST – AGATESTER
Detektor netěsností ve spreji, 300 ml
Neoficiální český překlad hlavních údajů z polského SDS.
1. Identifikace látky/směsi a společnosti
Název výrobku: AGATESTER – detektor netěsností (aerosol)
Použití: Vyhledávání netěsností v plynových, tlakových a chladicích systémech.
Výrobce: AGAM Sp. z o.o.
2. Identifikace nebezpečnosti
Výrobek není klasifikován jako nebezpečná směs podle CLP.
H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může prasknout.
Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C.
3. Složení
Propylenglykol (<50 %), povrchově aktivní látky, butan, isobutan a propan.
4. Pokyny pro první pomoc
Při nadýchání: čerstvý vzduch.
Při styku s kůží: omýt vodou a mýdlem.
Při zasažení očí: vyplachovat vodou.
Při požití: vypláchnout ústa, při potížích vyhledat lékaře.
5. Opatření pro hašení požáru
Použít vodní mlhu, pěnu, CO₂ nebo práškové hasivo.
6. Opatření při náhodném úniku
Zamezit úniku do kanalizace, absorbovat vhodným materiálem.
7. Zacházení a skladování
Skladovat v suchu, chránit před teplem a sluncem, 5–50 °C.
8. Omezování expozice
Při běžném použití nejsou požadována zvláštní opatření.
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Aerosol, bezbarvý až lehce nažloutlý, mísitelný s vodou.
10. Stabilita a reaktivita
Za běžných podmínek stabilní.
11. Toxikologické informace
Může způsobit mírné podráždění očí nebo pokožky.
12. Ekologické informace
Biologicky odbouratelný, nevypouštět ve velkém množství do vod.
13. Pokyny pro odstraňování
Prázdné aerosolové obaly likvidovat dle místních předpisů.
14. Informace pro přepravu
UN 1950 – AEROSOLY, třída 2.




